**通识教育学院篮球架、室外乒乓球桌采购清单及参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **数量及单位** | **货物名称** | **技术参数** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 鑫达园 | 1副 | 篮球架 | 1. 适用于学校体育教学及训练，篮圈距地面高度为3.05 米；   2、采用钢化玻璃篮板，尺寸1800\*1050mm，厚度10mm，耐候性好、抗氧化、耐蚀能力强等特点；  3、主立柱∅ 180X180mm 方管，厚度 3.75mm ，横梁由钢板折成槽状，拼焊而成，立柱与横梁连接处有加强筋，以增加安全系数；  4、弹性篮圈 ，含篮网 ，抗弯性好 ，有效解决投篮时篮圈的稳定性 和安全性；  5、立柱地埋尺寸 600mm直埋式或预埋件法兰方式连接 。 |  |  |
| 2 | 吉诺尔 | 2张 | 室外乒乓球桌 | 1、符合GB19272-2011中对乒乓球台的要求。  2、台面尺寸：2740\*1525mm。  3、台板采用SMC材料，台面翻边厚度不小于50mm，太高680mm。  4、彩虹腿采用Φ60mm的优质钢管，厚度≥2.0mm，螺栓连接；台面下加2个不小于1000\*1000mm的田子方框，采用20\*40mm；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。  5、台脚与端面距离≥150mm，台脚与两侧距离≥100mm，端部与侧面撑挡与地面距离≥250mm。  6、网架采用钢管网状喷塑组成，网架高度152.5mm。  7、台面弹性：230mm-260mm  8、球台台面颜色为蓝色，表面无光泽，台面耐磨性强，防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化。端、边线和中线为白色，面标线规格。  9、所有紧固件均采用镀锌螺栓、螺母，并加防盗帽，所有腿架连接板等必须采用酸洗、磷化、除油、除锈等处理工艺，然后静电喷塑。  10、可用于训练比赛。 |  |  |
| 合计（元）： | | | | |  | |

报价公司（公司名称）： 联系人： 联系电话：