**长堽校区智慧教室（二期）改造装修项目工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单项名称** | **工程量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** | **特征及描述** |
| 1 | 方通吊顶 | 164 | 平方 |  |  | 主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，成品铝方通安装50\*65，间隔为100mm。 |
| 2 | 二级边 | 72 | 米 |  |  | 主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，面封9厘板，1０mm厚石膏板饰面；刮腻子2遍并打磨；多乐士油漆两遍； |
| 3 | 教室地脚线 | 72 | 米 |  |  | 12cm\*80cm地脚线，材质：大理石或抛光砖，颜色与教室整体风格相搭，含打墙、铺砖及地角线瓷砖、辅料材料和人工、垃圾外运等。 |
| 4 | 教室墙面刮腻子 | 218 | 平方 |  |  | 1、标准配置为多乐士金装五合一墙漆，底漆一道，面漆2道。2、墙面基层处理，局部腻子找平，破裂和开裂等情况用腻子粉进行修复，修阴阳角，打磨，滚涂两遍。 |
| 5 | 教室地面 | 164 | 平方 |  |  | 1、地面做自流平；2、基层作防潮处理；地面采用 PVC2.0 塑胶地板；地面平整，方便清洁，有耐磨涂层、防火涂层，有效降低走动时的噪声及明火产生。 |
| 6 | 教室顶面及消防管喷漆 | 164 | 平方 |  |  | 1、原教室顶面修复，清除消防管道老旧漆面。2、教室顶面及消防管道刷黑色漆。 |
| 7 | 教室灯具 | 30.00 | 盏 |  |  | 光源类型：LED控制方式：普通开关控制材质：亚克力，铝色温：冷光（5000K以上）照明功率：24w电压(V)：220V灯罩形状：70\*1200mm要求：由承包人采购灯具并负责接线安装。 |
| 8 | 教室窗帘制作安装 | 70.00 | m |  |  | 现场定制，窗帘选用厚重、布面顺滑不易勾纱的加黑丝窗帘布料，遮光率≥85%以上；现场制作窗帘盒（9.8米）、窗套，工板做底，木线窗套，刷清漆保护，包工包料。 |
| 9 | 线路改造安装 | 1.00 | 项 |  |  | 线路改造线材及安装要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **电路改造用材** | **数量** | **安装要求** |
| 6㎡铜芯线 |  50m | 含教室led灯具、空开箱、开关、插座等电源线路改造、电气设备配件接线、弱电线路布线等线路改造安装施工，所有线材外面套pvc套管暗埋安装，包工包料。 |
| 4㎡铜芯线 | 20m |
| 2.5㎡铜芯线 | 110m |
| 开关 | 3个 |
| 5孔插座 | 6个 |
| 17位空开箱 | 1个 |
| 空开3P63A | 2个 |

 |
| 合计 |  |  |