机电工程学院名师工作室、博士工作室设备采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格、参数、型号 | 单位 | 数量 |
| 3 | 塔式服务器（工作站） | 1. 工作站硬件配置1 Dell Precision 3660 750W 机箱1 英特尔 酷睿 i9-12900 处理器（30MB,16核,24线程,2.40 GHz to 5.10 GHz Turbo,65W)1 常规CPU散热套件（风冷）2 16G DDR5 NECC UDIMM 48001 4个 DDR5 内存扩展插槽1 256GB M.2 PCIe NVMe Class 40 固态硬盘1 板载1个1 GbE LOM1 集成显卡1 GeForce RTX3090 24G（涡轮版）1 戴尔 P2222H 21.5寸显示器（VGA,DP,HDMI;1920\*1080）1 Dell入门级键盘 KB212 USB 黑色(简体中文)1 戴尔 MS116 - 黑色有线鼠标服务1 3年：下一工作日上门服务1 3年 硬件技术咨询与远程协助服务

为保证原厂正品，投标时提供原厂本项目供货证明。▲机器要求带软件功能:（1）、产品由管理控制中心和客户端软件组成，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康监测，配置2个Windows服务器授权，500个终端授权，含3年软件升级及病毒库升级服务。（2）、支持内存实时监控，能够自动暂时无法修复的文件；（3）、▲产品支持与linux、国产操作系统、云桌面兼容；（响应文件中提供相关证明材料）（4）、支持远程协助终端、远程关机、重启终端；（5）、▲管理控制中心支持双因子认证登录方式，支持设置登录账号/密码输入错误的锁定次数、锁定时间（提供功能界面截图）；（6）、支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件筛选终端进行管理，支持单点维护功能；（7）、支持通过图形化展示终端部署统计、终端安全趋势、终端更新状态、终端程序版本、终端在线统计、安全更新和重要补丁安全趋势等信息；（8）、▲支持定时公告功能，可配置开机显示、周期显示和立即推送（提供功能界面截图）；（9）、▲客户端主程序支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新，支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长（提供功能界面截图）；（10）、▲支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，至少支持10种以上防护机制(响应文件中提供功能界面截图)；（11）、支持Windows XP热补丁修复，产品具有的热补丁引擎；（12）、▲产品或生产家或供应商需具备并提供以下资质（响应文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章）：计算机信息系统安全专用产品销售许可证、计算机软件著作权登记证书、信息技术产品安全测评证书EAL2；1. 存储设备
2. NAS 网络存储1个

家庭存储 16TB版（8TB+8TB）黑色；尺寸：190.5 mm × 85.7mm × 175.7 mm，系统：HarmonyOS 3.X，支持手机一碰扩容、PC 客户端、远程访问、全盘文件加密和指纹保密柜（二）数据存储硬盘2个企业级硬盘 机械硬盘 3.5英寸 7200转 SATA接口 8T商品毛重：0.69kg容量：8TB接口：SATA接口转速：7200rpm缓存：256MB硬盘尺寸：3.5英寸硬盘类型：企业级硬盘 | 套 | 1 |
| 合计（元） |

竞标报价表（格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 产品名称 | 规格、参数、型号 | 单位 | 数量 | **单价（****元）** | **合计****（元）** |
| 1 | 塔式工作站 | 工作站主机 | 1、 Dell Precision 3660 750W 机箱2、 英特尔 酷睿 i9-12900 处理器（30MB,16核,24线程,2.40 GHz to 5.10 GHz Turbo,65W)3、 常规CPU散热套件（风冷）4、 16G DDR5 NECC UDIMM 48005、 4个 DDR5 内存扩展插槽6、 256GB M.2 PCIe NVMe Class 40 固态硬盘7、 板载1个1 GbE LOM8、 集成显卡9、 GeForce RTX3090 24G（涡轮版）10、 戴尔 P2222H 21.5寸显示器（VGA,DP,HDMI;1920\*1080）11、 Dell入门级键盘 KB212 USB 黑色(简体中文)12、 戴尔 MS116 - 黑色有线鼠标质保服务1、免费质保 3年：下一工作日上门服务2、售货服务：3年 硬件技术咨询与远程协助服务为保证原厂正品，投标时提供原厂本项目供货证明。机器要求带软件功能:（1）、产品由管理控制中心和客户端软件组成，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康监测，配置2个Windows服务器授权，500个终端授权，含3年软件升级及病毒库升级服务。（2）、支持内存实时监控，能够自动暂时无法修复的文件；（3）、▲产品支持与linux、国产操作系统、云桌面兼容；（响应文件中提供相关证明材料）（4）、支持远程协助终端、远程关机、重启终端；（5）、▲管理控制中心支持双因子认证登录方式，支持设置登录账号/密码输入错误的锁定次数、锁定时间（提供功能界面截图）；（6）、支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件筛选终端进行管理，支持单点维护功能；（7）、支持通过图形化展示终端部署统计、终端安全趋势、终端更新状态、终端程序版本、终端在线统计、安全更新和重要补丁安全趋势等信息；（8）、▲支持定时公告功能，可配置开机显示、周期显示和立即推送（提供功能界面截图）；（9）、▲客户端主程序支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新，支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长（提供功能界面截图）；（10）、▲支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，至少支持10种以上防护机制(响应文件中提供功能界面截图)；（11）、支持Windows XP热补丁修复，产品具有的热补丁引擎；（12）、▲产品或生产家或供应商需具备并提供以下资质（响应文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章）：计算机信息系统安全专用产品销售许可证、计算机软件著作权登记证书、信息技术产品安全测评证书EAL2； | 套 | 1 |  |  |
| 工作站数据存储硬盘 | 企业级硬盘 机械硬盘 3.5英寸 7200转 SATA接口 8T商品毛重：0.69kg容量：8TB接口：SATA接口转速：7200rpm缓存：256MB硬盘尺寸：3.5英寸硬盘类型：企业级硬盘 | 个 | 2 |  |  |
| 工作站NAS 网络存储 | 家庭存储 16TB版（8TB+8TB）黑色；尺寸：190.5 mm × 85.7mm × 175.7 mm，系统：HarmonyOS 3.X，支持手机一碰扩容、PC 客户端、远程访问、全盘文件加密和指纹保密柜 | 个 | 1 |  |  |
|  | 合计（元） |  |

报价公司（公司名称）： 联系人： 联系电话：