|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **里建校区校园网骨干光缆建设清单** | | | | | |
| 序号 | 设备、材料名称 | **型号/参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 288芯光交箱 | 电信级288芯ODF光纤配线架，满配FC耦合器、FC尾纤 | 台 | 3 |  |
| 2 | 72芯ODF | 隆兴 72芯ODF光纤配线架，满配FC耦合器、FC尾纤 | 台 | 6 |  |
| 3 | 144芯光缆 | 长飞GYDGA\G.652D 144芯室外单模架空管道骨架式带状光缆 | 米 | 2000 |  |
| 4 | 光缆敷设 | 施工（穿电缆沟、桥架) | 米 | 2000 |  |
| 5 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 900 |  |
| 6 | 辅材 | 波纹管、标签、管卡、胶塞、钢钉、自攻钉、电工胶等 | 批 | 1 |  |
| 7 | 立箱施工 | 光交箱基座混泥土基础、挖槽、破电缆沟、敷设钢管、PVC管、钢架 | 项 | 3 | 需要进行现场踏勘，应标须提供回执 |